М.П.

Дата выпуска:    	
Штамп ОТК:   	

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ
Изделие соответствует ТУ 27.52.12.000-001-06282407-2017 (Сертификат соответствия № ESTDI.B002.AМ552) и признанно годным к эксплуатации.
Производитель: ООО «Люкс Огонь РУС» - ТМ "Lux Fire" Производственый заказ:    	

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
Камин декоративный LuxFire на биотопливе
Серия Пикник
размер S 

Заполняется покупателем:
Внешний вид биокамина осмотрен, видимых повреждений, царапин нет. С инструкцией по безопасности и эксплуатации ознакомлен.

Подпись	ФИО	Дата      	

М.П.

Заполняется продавцом:
Дата продажи/установки/доставки  	
№ заказа    	
Продавец  	

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Гарантия распространяется при условии соблюдения правил эксплуатации на корпус биокамина (выгорание корпуса, коррозия, изменение геометрии) топливные блоки (заклинивание, коррозия, изменение геометрии). На механические повреждения (царапины, сколы) биокамина и стеклянных поверхностей гарантия не распространяется. Внешний вид изделия может отличаться от иллюстрации, представленной в паспорте.
Гарантийный срок - 1 год с даты приобретения.

www.luxﬁre.ru Производство биокаминов
Изготовлено: ООО «Люкс Огонь РУС»
Телефон горячей линии производителя - 8 800 550 6383

СОДЕРЖАНИЕ:

ВНИМАНИЕ
До использования био- камина внимательно ознакомьтесь с мерами безопасности и прави- лами эксплуатации био- камина!

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТНОСТЬ
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРАВИЛА СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕРТИФИКАТЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

www.luxﬁre.ru

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Камины Good Fire на биоэтаноле могут использоваться как источник тепла   и как предмет интерьера в помещениях и на открытом воздухе.
Биокамин состоит из металлического корпуса с декоративным порошковым покрытием и топливным блоком огражденным декоративной рамкой.

ПРАВИЛА СБОРКИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.	Осторожно извлеките комплектующие из упаковки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габаритные размеры S (ВхШхГ), мм:
140х 185 х 185
Вес изделия S кг: 2
Емкость топливного блока S, мл: 300 Среднее время автономного горения
при полной заправке S, часов: 2 Максимальная температура горелки,°C 130

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
При эксплуатации биокамина необходимо выполнять следующие меры безопасности:

КОМПЛЕКТНОСТЬ
Биокамин в сборе	1
Пламегаситель 	 1 Паспорт изделия 	 1 Каминные спички 	 1 Мерный стакан 	 1 Воронка 	 1
Биотопливо 	 1
2.	
С помощью воронки и мерного стакана налейте биотопливо в отверстие топливного блока в количестве не более 200 мл (S)
3.	После наполнения топливного блока удостоверьтесь, что не пролили биотопливо мимо отверстия. В случае пролива биотоплива протрите поверхность впитывающей тряпочкой.
4.	Подожгите биокамин при помощи каминной спички или каминной зажигалки.
5.	Дождитесь прогрева биокамина и его самостоятельного выхода на основной рабочий режим. Время выхода на рабочий режим 3-4 минуты.
6.	Перед снятием биокамина с места установки, дождитесь полного выгорания топлива и остывания биокамина. Для экстренного гашения пламени накройте отверстие топливного блока прилагаемым к биокамину пламегасителем и дождитесь полного остывания биокамина.
7.	При укладке декоративных камней не заслоняйте основное место горения, в противном случае вы не сможете погасить пламя с помощью пламегасителя.
8.	Используйте упаковочную коробку для хранения биокамина дома.
1.	
•	Установите биокамин на ровную горизонтальную поверхность, обеспечивающую надёжное устойчивое положение, исключающее опроки- дывание или падение биокамина. Место установки биокамина должно отвечать  требованиям   пожарной   безопасности   и   быть   устойчивым   к термическому воздействию, вызванному нагревом металлических и стеклянных деталей биокамина
•	В случае пролива биотоплива, при заправке топливного блока, протрите поверхность впитывающей тряпочкой.
•	Зажигайте биокамин с помощью специальных каминных спичек или зажи- галки. Применение обыкновенных  спичек  и  зажигалок  может  привести к ожогам.
•	Для гашения камина используйте специальный пламегаситель
•	При использовании биокамина на открытом воздухе, необходимо обеспе- чить отсутствие рядом с местом установки легковоспламеняющихся пред- метов и предусмотреть защиту биокамина от порывов ветра
Запрещается:
•	Эксплуатировать биокамин при наличии утечек топлива.
•	Наливать топливо в разожженый или не полностью остывший биокамин, т.к. это может привести к внезапной вспышке.
•	Оставлять работающий биокамин без присмотра
•	Допускать эксплуатацию биокамина детьми и подростками без разрешения взрослых или в их отсутствии
•	Использовать биокамин для непредусмотренных его конструкцией функций (приготовление пищи, сушка и т.п.)
•	Прикасаться к металлическим и стеклянным деталям,
декоративным камням биокамина до полного их остывания частями тела, одеждой или легковоспламеняющимися материалами

СЕРТИФИКАТЫ